NWF31

配网逻辑：

该产品采用单灯复用的方案。长按开/关5秒进入配网模式。

配网前：指示灯指示调光输出状态。

配网中：指示灯指示WIFI状态。

配网后：指示灯指示调光输出状态。

开关按键IO13-低电平有效

功能：短按-------开（调光至上一次的亮度）

长安------ 调亮

开关按键IO4-低电平有效

功能：短按-------关

长安------ 调暗（调至最暗，但没有关）

断电记忆

产品断电会记忆当前的状态，当重新上电后，产品保持断电前记忆的状态。

电源指示灯：空。

WIFI指示灯IO0-低电平有效

WiFi uart 与MCU通讯 MCU控制调光输出，ON/OFF

定时，倒计时灯功能。。。。。。